*Разработчик*: Г.Н. Рыкова, ГБПОУ СО «Нефтегорский государственный техникум»

*Курс*: МДК.05.02. Технология штукатурных работ

*Тема*: Оштукатуривание поверхностей стен

*Комментарий*

Задание используется на занятиях теоретического обучения при изучении новой темы. Сведения, упоминаемые в источнике, не должны предварительно сообщаться обучающимся.


Выполнение компетентностно-ориентированного задания является основой для применения знаний в практической деятельности – выполнения практических работ в мастерских.

Задание позволяет работать над переводом текстовой информации в графическую форму предъявления. Источник практически не содержит избыточной информации, что не позволяет в полной мере работать над извлечением информации.

**Изучите источник.**

На схеме провешивания стен отвесом пунктирной линией нанесите недостающие следы натяжения шнура.

**Провешивание стен отвесом\***




*\* 1- 12- гвозди*

\* \* \*

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок. Стены удобнее всего провешивать отвесом. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают промежуточный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 6-й гвоздь и со 2-го на 4-й гвоздь. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 11, 12. Шнуры протягиваются по всем горизонтальным и вертикальным линиям.

Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают.

Инструмент проверки



|  |  |
| --- | --- |
| Показан шнур 1-6 | 1 балл |
| Показан шнур 2-4 | 1 балл |
| Показан шнур 3-5 | 1 балл |
| Показан шнур 2-6 | 1 балл |
| Показан шнур 7-11 | 1 балл |
| Показан шнур 8-12 | 1 балл |
| ***Максимальный балл*** | ***6 баллов*** |